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避雷测试点
1、标识加符号及数字：编号及接地符号
2、用不锈钢板制作，电脑刻字（在盖板上）
3、与沉降点观测 最好一致


4、地插面板，在上面用自喷漆喷的字及符号（先刻板）
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精品工程此种做法不可取
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接地测试盒安装内部要加设弹簧垫、平垫螺帽
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