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一般在屋顶层、地下室；水箱阀门保温
    四周通道、排水明沟；设备接地
    信号管安装；泄水管及排水
    管道支架防腐台；溢流管安装
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    作用：稳压加压、储备消防用水；消防水箱应储存10min的消防用水量； 发生火灾后由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱 
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    溢流管口不能高于进水口，且要安装空气隔断器
    防止倒吸
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    水箱保温保护层
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